**Технические требования к макетам
в журнал «Интерьерный»**

**Общие требования**Макет должен быть предоставлен в одном из следующих форматов: tiff, ai, eps, pdf. Цветовая модель CMYK. Разрешение изображений не менее 300 dpi. Все текстовые элементы, используемые в макете, должны быть преобразованы в кривые.

**1 полоса (страница)**
Послеобрезной формат — ширина 210, высота 280 миллиметров.

Дообрезной формат — ширина 220, высота 290 миллиметров.

Любая значимая информация должна располагаться не ближе чем 15 миллиметров от края макета. Макеты не должны содержать видимых или невидимых элементов, выступающих за пределы площади макета.

**Разворот**Послеобрезной формат — Ширина 420, высота 280 миллиметров.

Дообрезной формат — ширина 430, высота 290 миллиметров.

Любая значимая информация должна располагаться не ближе чем 15 миллиметров от края макета. Макеты не должны содержать видимых или невидимых элементов, выступающих за пределы площади макета.

**Рубрика «Новость»**

Объем текста новости 900 знаков с пробелами. Текст должен быть новостного характера, например: открылся новый салон, поступила новая коллекция, началась распродажа прошлогодней коллекции и тому подобные. Новость необходимо проиллюстрировать 2 или 3 фотографиями, дополняющими текстовое сообщение, например: фотография нового открывшегося салона, новой коллекции и тому подобные. В конце текстового блока указываются: адрес, телефоны и, при наличии, сайт компании.

Вёрстку макета новости выполнять не нужно, мы сделаем это сами.

Журнал «Интерьерный»
тел: 8 (499) 110-29-07
info@rusinterior.com, www.rusinterior.com